**Plans**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuisine**  | **Oui** | **Non** | **Références** |
| * Vérifier si tous les équipements choisis sont présents sur le plan
 |  |  |  |
| * Vérifier si les dimensions des équipements sur le plan correspondent aux dimensions réelles des équipements
 |  |  |  |
| * Vérifier largeur et nombre de cuves pour les éviers selon les choix demandés
 |  |  |  |
| * Vérifier si l’espace libre devant les équipements est suffisant pour ouvrir les portes et se placer devant les équipements
 |  |  | Au moins 91 cm |
| * Vérifier si la disposition des équipements est fonctionnelle pour les activités de travail prévus
 |  |  |  |
| **Coin lavage de vaisselle** |  |  |  |
| * Vérifier si le lave-vaisselle est à proximité de l’évier
 |  |  |  |
| * Vérifier si un espace est prévu entre le lave-vaisselle et l’évier pour déposer la vaisselle rincée
 |  |  | 46-61 cm |
| * Vérifier la proximité de la porte d’accès à la cuisine versus le coin lavage de vaisselle
 |  |  |  |
| * Vérifier la proximité du rangement de vaisselle versus le lave-vaisselle (chariot ou autre)
 |  |  |  |
| * Vérifier si le lave-vaisselle est sur un support métallique plutôt qu’entouré de mélamine
 |  |  |  |
| **Coin préparation** |  |  |  |
| * Vérifier si la cuisinière est à proximité d’un point d’eau
 |  |  |  |
| * Vérifier la proximité des équipements du coin préparation : frigo, cuisinière, four, comptoir de préparation
 |  |  |  |
| * Vérifier les dimensions des comptoirs de préparation
 |  |  |  |
| * Si îlot central, mesurer les dimensions de l’îlot : largeur et longueur
 |  |  |  |
| * Mesurer les espaces de circulation autour de l’îlot
 |  |  | Au moins 91 cm |
| * Vérifier où sont installés les petits équipements : mélangeur, robot, ouvre-boîte, micro-ondes, etc. (prises électriques ?)
 |  |  |  |
| * Vérifier s’il y a une zone de dépôt à côté de la cuisinière ou de la plaque de cuisson
 |  |  |  |
| **Superficie et rangement** |  |  |  |
| * Évaluer si la superficie de la cuisine permet le rangement des chariots et/ou échelles prévus
 |  |  |  |
| * Évaluer si le nombre d’armoires ou de tiroirs est suffisant
 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garde-Manger** | **Oui** | **Non** | **Références** |
| * Vérifier la proximité du garde-manger par rapport à la porte de livraison
 |  |  |  |
| * Mesurer la longueur et la profondeur des tablettes
 |  |  |  |
| * Mesurer l’espace de circulation devant les tablettes
 |  |  | Au moins 91 à 122 cm |
| * Mesurer largeur de la porte et son sens d’ouverture
 |  |  |  |
| **Commentaires :** |  |  |  |

**Coupes et élévations**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuisine** (p 30-37) | **Oui** | **Non** | **Références** |
| * Vérifier la hauteur du lave-vaisselle : vérifier la hauteur de la porte
 |  |  | 76-81 cm |
| * Mesurer la profondeur des éviers
 |  |  | 25 cm maximum |
| * Vérifier la largeur des portes de rangement en coin
 |  |  | 46 cm de large |
| * Vérifier la hauteur des rangements au-dessus des comptoirs
 |  |  |  |
| * Vérifier la hauteur des comptoirs de préparation : îlot et autres
 |  |  | Standard : 91 cm+ bas : 71-76 cm |
| * Vérifier la hauteur d’installation du mélangeur 20 pintes
 |  |  | Poignées à ~76 cm |
| **Tiroirs** |  |  |  |
| * Mesurer la largeur et la hauteur selon le matériel à ranger
 |  |  |  |
| * Évaluer si l’espace est suffisant selon le matériel à ranger
 |  |  |  |
| **Autres** |  |  |  |
| * Vérifier les dimensions des chariots en fonction de l’espace prévu pour les ranger (hauteur, largeur et profondeur)
 |  |  |  |
| **Commentaires :** |  |  |  |